Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 11 мая 2023 г. N 1347 "О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 30.10.2006 N 2295 "Об установлении единого типа ограждений и содержании строительных площадок города Казани"

В целях улучшения эстетического облика ограждений и содержания территорий строительных площадок, в соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 30.10.2006 N 2295 "Об установлении единого типа ограждений и содержании строительных площадок города Казани" (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г. Казани от 29.01.2007 N 143, от 06.02.2008 N 586, от 15.07.2008 N 3480, от 12.09.2013 N 8019, от 26.02.2015 N 1073) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Управлению градостроительных разрешений Исполнительного комитета г. Казани (М.М. Абдулхаков) обеспечить соблюдение на строительных площадках г. Казани требований к размещению и содержанию ограждений строительных площадок, строительных сеток на фасадах зданий согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.";
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Главам администраций районов Исполнительного комитета г. Казани Ф.В. Нурмухаметову, А.И. Салихову, С.А. Миронову, Р.Р. Фатхутдинову, исполняющему обязанности префекта территории "Старый город" Исполнительного комитета г. Казани Н.Ф. Усманову, начальнику Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г. Казани Н.Ю. Минвалееву, начальнику управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г. Казани Н.Р. Биктагирову осуществлять контроль за выполнением строительными организациями, правообладателями земельных участков требований к размещению и содержанию ограждений строительных площадок, строительных сеток на фасадах зданий согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению по истечении трех месяцев со дня выхода постановления о предоставлении земельного участка.";
1.3. приложение N 1 признать утратившим силу;
1.4. приложение к настоящему постановлению считать приложением N 1 к постановлению Исполнительного комитета г. Казани от 30.10.2006 N 2295.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани И.С. Шакирова.

Руководитель	Р.Г. Гафаров	

Приложение
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 11 мая 2023 г. N 1347

Требования
к ограждению и содержанию строительных площадок на территории города Казани

1. В целях обеспечения безопасности при проведении строительных работ, улучшения эстетики городской среды организация и выполнение работ в строительном производстве (ремонт, строительство или реконструкция) должны осуществляться застройщиком с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране труда, иных действующих нормативных правовых актов, настоящего постановления, а также при наличии следующих документов:
1) для установки ограждения строительной площадки - проектной документации, разрешения на проведение строительных работ;
2) для размещения строительной сетки - эскизного предложения (паспорта) цветового решения фасадов здания, согласованного Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, ордера на производство отделочных работ (для объектов капитального ремонта) или разрешения на проведение строительных работ.
1.1. До начала, а также в период производства строительных, ремонтных и иных видов работ застройщику необходимо:
1) установить по всему периметру территории строительной площадки ограждение;
2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки, ежедневно следить за его надлежащим техническим состоянием, очищать от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции и граффити;
3) разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит;
4) обеспечить устройство временных тротуаров для пешеходов;
5) обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
6) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);
7) согласовать маршрут движения грузового автотранспорта (более 10 тонн) замкнутого цикла на подъездах к строительной площадке, обеспечивающий сохранность дорог и проездов;
8) обеспечить соблюдение требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления;
9) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки, не содержащего отходы, на снегоплавильные станции или в специально отведенные места, согласованные в установленном порядке;
10) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку прилегающей территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи, мусора, снега, льда, учитывая время года (зима, лето);
11) обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм.
1.2. Строительная площадка должна быть оборудована также постом охраны, биотуалетом, иными помещениями и оборудованием для надлежащего производства строительных работ и обеспечения безопасности.
1.3. Территория строительной площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены, оборудованы предупреждающими знаками в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил.
1.4. Своевременно, но не реже чем один раз в квартал необходимо проводить мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии ограждения, строительной сетки, лесов подсветки и оборудования строительной площадки.
1.5. При отсутствии разрешения на проведение строительных работ застройщику необходимо благоустроить территорию согласно эскизному предложению, согласованному Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, в течение шести месяцев со дня выхода постановления о предоставлении земельного участка. При этом ограждение территории возможно лишь с использованием декоративного неглухого ограждения высотой не более 1,8 м, выполненного по индивидуальному проекту.
1.6. Размещение средств наружной рекламы и информации на объектах строительства, ремонта в г. Казани необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, регламентирующих данный вид деятельности.
1.7. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов должны размещаться в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства.
1.8. По окончании строительных работ застройщику необходимо восстановить разрушенные и поврежденные при их производстве элементы благоустройства (дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы и иные).
1.9. Объекты незавершенного строительства, на которых работы не ведутся, должны быть закрыты строительными сетками.
2. Установка и содержание (эксплуатация) ограждения строительной площадки осуществляются в соответствии с проектом организации строительства, требованиями настоящего постановления, при обязательном наличии информационного щита строительного объекта (паспорта объекта) размером 2000 х 3000 мм на ограждении или в соответствии с приложениями N 2, 3, 4 к настоящему постановлению, содержащего следующую информацию:
1) адрес и наименование строящегося объекта;
2) графическое изображение строящегося объекта с его краткой характеристикой и указанием автора проекта;
3) наименование заказчика, генерального подрядчика с указанием номеров телефонов;
4) фамилию, имя, отчество руководителя работ, номер его телефона;
5) сроки начала и окончания строительства.
2.1. В границах исторических территорий г. Казани размещение информационного щита строительного объекта (паспорт объекта) над ограждением строительных площадок не допускается.
2.2. На внешней поверхности модуля ограждения допускается размещение логотипа генерального застройщика объекта строительства.
2.3. Размещение логотипа должно быть закомпановано посередине модуля и не превышать 20% от площади его поверхности.
3. Для размещения рабочих, инструмента и материалов при выполнении строительных и ремонтных работ на фасадах зданий, в том числе при их утеплении и отделке путем монтажа различных конструкций навесных фасадных систем, применяются строительные леса.
3.1. Поверхность грунта, на которую устанавливаются строительные леса, должна быть спланирована или оборудована регулируемыми опорами (домкратами).
3.2. Металлические строительные леса должны быть огрунтованы и окрашены.
3.3. Строительная сетка должна быть навешена на крепления, специально изготовленные для таких целей, находящиеся по фасаду здания, или же на строительные леса, а также должна находиться в натянутом состоянии на всей поверхности для придания устойчивости.
3.4. Наличие строительной сетки обязательно при проведении работ по строительному производству со стороны территорий общего пользования, территорий особого городского значения, на территориях объектов культурного наследия, в местах массового прохода людей, где дополнительно должен быть оборудован сплошной защитный навес.
4. При проведении работ по строительному производству не допускается:
1) установка строительного ограждения, не соответствующего требованиям настоящего постановления, а также без выданного в установленном порядке разрешения на проведение строительных работ;
2) установка строительных лесов из дерева (за исключением настилов) на фасадах, расположенных со стороны территорий общего пользования, выходящих на территории особого городского значения, на территориях объектов культурного наследия;
3) крепление строительных лесов к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений;
4) наличие видимых искривлений и провисаний строительной сетки;
5) организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением законодательства Республики Татарстан в области соблюдения покоя граждан и тишины в ночное время, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан;
6) сужение или закрытие проезжей части дорог и тротуаров без соответствующего разрешения (распоряжения) Исполнительного комитета г. Казани;
7) сжигание мусора и утилизация отходов строительного производства;
8) вынос грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки.